# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Час роботи від батареї

### За використання лужних батарей Sony LR03 (SG) (тип AAA) (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Записування: прибл. 65 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 18 год.

Відтворення через навушники: прибл. 48 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 20 год.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Записування: прибл. 65 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 18 год.

Відтворення через навушники: прибл. 48 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 20 год.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Записування: прибл. 72 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 18 год.

Відтворення через навушники: прибл. 48 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 20 год.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Записування: прибл. 96 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 18 год.

Відтворення через навушники: прибл. 48 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 20 год.

#### FM reception (*3)

прибл. 22 год.

(год.: години/хв.: хвилини)

*1 Виміряно за стандартом JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Час роботи від батареї може бути меншим залежно від того, як використовується цифровий диктофон.

*2 За відтворення музики через внутрішній динамік, коли для гучності встановлено рівень 14.

*3 Лише для ICD-PX333F

### За використання акумуляторних батарей Sony NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Записування: прибл. 45 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 12 год.

Відтворення через навушники: прибл. 34 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 14 год.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Записування: прибл. 45 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 12 год.

Відтворення через навушники: прибл. 34 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 14 год.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Записування: прибл. 50 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 12 год.

Відтворення через навушники: прибл. 34 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 14 год.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Записування: прибл. 65 год.

Відтворення через динамік (*2): прибл. 12 год.

Відтворення через навушники: прибл. 34 год.

Записування FM-радіотрансляції (*3): прибл. 14 год.

#### FM reception (*3)

прибл. 14 год.

(год.: години/хв.: хвилини)

*1 Виміряно за стандартом JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Час роботи від батареї може бути меншим залежно від того, як використовується цифровий диктофон.

*2 За відтворення музики через внутрішній динамік, коли для гучності встановлено рівень 14.

*3 Лише для ICD-PX333F