# Виправлення несправностей

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Не вдається належним чином підключити цифровий диктофон.

- Упевніться, що програмне забезпечення встановлено успішно. Також перевірте підключення:
  - У разі використання зовнішнього концентратора USB слід використовувати кабель з’єднання USB з комплекту поставки.
  - Відключіть і знову підключіть цифровий диктофон.
  - Підключіть цифровий диктофон до іншого USB-порту.

- Комп’ютер може перебувати в режимі очікування або режимі глибокого сну.

  Не дозволяйте комп’ютеру переходити в режим очікування або режим глибокого сну, коли підключено цифровий диктофон.

- Збережіть резервну копію усіх даних, що містяться у вбудованій пам’яті диктофона або на картці пам’яті, а потім відформатуйте вбудовану пам’ять або картку пам’яті за допомогою функції форматування в меню.

### Пов’язані розділи

- Форматування пам’яті (Format)