# Виправлення несправностей

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Перелік повідомлень

Якщо на дисплеї з’явиться певне повідомлення, виконайте наведені далі інструкції.

#### HOLD

Усі операції, які виконуються кнопками, вимкнуто, оскільки цифровий диктофон перебуває у стані HOLD для запобігання виконанню мимовільних операцій. Посуньте перемикач HOLD•POWER ON/OFF досередини, щоб скасувати стан HOLD цифрового диктофона.

(Дивіться розділ «Вимкнення функції HOLD»).

#### Low Battery

Батареї розряджені. Замініть старі лужні батареї LR03 (типу AAA) на нові. Або замініть старі акумуляторні батареї на нові.

(Дивіться розділ «Встановлення батарей»).

#### Memory Card Error

Під час установлення картки пам’яті у гніздо сталася помилка. Витягніть картку та вставте знову. Якщо повідомлення не зникає, спробуйте іншу картку пам’яті.

#### Memory Card Not Supported

- Вставлено картку пам’яті, яка не підтримується цифровим диктофоном.

  (Дивіться розділ «Про сумісну картку пам’яті». )

- Вставлено картку M2™, яку не дозволено використовувати в цифровому диктофоні.

  (Дивіться розділ «Про сумісну картку пам’яті»).

#### Read Only Memory Card

Вставлено картку пам’яті, призначену лише для читання. Із цифровим диктофоном не можна використовувати картку пам’яті, призначену лише для читання.

#### Memory Card Locked

Картку пам’яті захищено від запису. З цифровим диктофоном не можна використовувати картку пам’яті, захищену від запису.

#### Memory Card Access Denied

Оскільки вставлено картку пам’яті з функцією керування доступом, її використовувати не можна.

#### Memory Full

Бракує пам’яті цифрового диктофона. Перед записуванням видаліть кілька файлів.

(Дивіться розділ «Видалення файлу»).

#### File Full

Якщо у вибраній папці вже є максимальна кількість файлів або загальна кількість файлів, збережених на цифровому диктофоні, є максимальною, записати новий файл не вдасться. Перед записуванням видаліть кілька файлів.

(Дивіться розділ «Видалення файлу»).

#### File Damaged

Не вдається відтворити або відредагувати файли, оскільки дані вибраного файлу пошкоджено.

#### Format Error

Цифровий диктофон неможливо увімкнути за допомогою комп’ютера, оскільки немає копії файлу керування, необхідного для роботи. Відформатуйте цифровий диктофон, скориставшись функцією форматування в меню. Не форматуйте цифровий диктофон за допомогою комп’ютера.

(Дивіться розділ «Форматування пам’яті (Format)»).

#### Process Error

- Не вдалось отримати доступ до пам’яті цифрового диктофона. Вийміть і знову вставте батареї.
- Збережіть резервну копію даних і відформатуйте цифровий диктофон за допомогою меню.

  (Дивіться розділ «Форматування пам’яті (Format)»).

- Ім’я файлу перевищує максимальну припустиму кількість символів; файл неможливо розділити або перемістити.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Картку пам’яті вставлено під час записування або відтворення.

Витягніть картку пам’яті та вставте знову, коли цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки.

#### Set Date&Time

Налаштуйте годинник, інакше не вдасться встановити нагадування.

(Дивіться розділ «Настроювання годинника за допомогою меню». )

#### Track Marks are Full

До кожного файлу можна додати до 98 позначок композиції. Скасуйте непотрібні позначки композиції.

(Дивіться розділ «Видалення позначки композиції»).

#### No File

Вибрана папка не містить файлів. Через це не вдається перенести файл, установити нагадування тощо.

#### No Track Marks

Зроблено спробу видалити позначки композиції або розділити файл на всіх позначках композиції, коли позначки композиції відсутні.

#### Low Battery Level

Неможливо відформатувати пам’ять або видалити усі файли в папці через недостатній заряд батареї. Замініть старі лужні батареї LR03 (типу AAA) на нові. Або замініть старі акумуляторні батареї на нові.

(Дивіться розділ «Встановлення батарей»).

#### Already Set

- Вибрані файли вже призначено для відтворення нагадування. Виберіть інший файл.
- Зроблено спробу встановити нагадування для відтворення файлу на дату й час, уже вибрані для іншого файлу. Змініть дату та час нагадування.

(Дивіться розділ «Відтворення файлу в зазначений час із нагадуванням»).

#### Past Date/Time

Для нагадування встановлено час, який уже минув. Перевірте та встановіть відповідні дату й час.

(Дивіться розділ «Відтворення файлу в зазначений час із нагадуванням»).

#### File Protected

Вибраний файл захищений або є файлом «Read only». Такий файл видалити не можна. Скасуйте захист на цифровому диктофоні або скасуйте властивість «Read only» на комп’ютері, щоб відредагувати файл за допомогою цифрового диктофона.

(Дивіться розділ «Захист файлу»).

#### Settings are Full

Якщо в пам’яті цифрового диктофона вже збережено 30 FM-станцій, нову FM-станцію зберегти неможливо (лише для ICD-PX333F).

(Дивіться розділи «Автоматичне збереження FM-радіостанцій (лише для ICD-PX333F)» і «Збереження FM-радіостанцій вручну (лише для ICD-PX333F)».)

#### Set Add/Overwrite

Для параметра «Add/Overwrite» в меню встановлено значення «OFF» Додати запис або перезаписати його неможливо.

(Дивіться розділи «Додавання запису до попередньо записаного файлу (Add)» і «Додавання та перезаписування запису під час відтворення (Overwrite)».)

#### Unknown Data

- Формат даних не підтримується цифровим диктофоном. Цифровий диктофон підтримує лише MP3-файли (.mp3).

  (Дивіться розділ «Конструкція та технічні характеристики»).

- Файли, захищені авторськими правами, відтворювати неможливо.

#### Invalid Operation

- Файли в папці або неможливо розділити або встановити для них позначку композиції.
- Якщо картка пам’яті містить пошкоджені блоки, на неї не можна записувати. Підготуйте нову картку пам’яті для заміни.
- Неможливо скористатися функцією «Divide All Track Marks», оскільки менше ніж за 0,5 секунди від позиції розділення знаходиться позначка композиції.
- Неможливо скористатися функцією «Divide All Track Marks», оскільки менше ніж за 0,5 секунди від початку чи кінця файлу знаходиться позначка композиції.
- Довжина файлу менше 1 секунди; такий файл розділити неможливо.
- Функцію «Divide Current Position» неможливо використовувати у позиції, що знаходиться менше ніж за 0,5 секунди від початку чи кінця файлу.
- Ім’я файлу перевищує максимальну припустиму кількість символів; файл неможливо розділити або перемістити.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Якщо у вибраній папці вже є 199 файлів або загальна кількість файлів, збережених на цифровому диктофоні, є максимальною, розділити файл не вдасться. Видаліть кілька файлів перед розділенням файлу.

(Дивіться розділ «Видалення файлу»).

#### Same File Name Exists

На момент розділення файлу в папці вже був файл із тим самим іменем, або файл було скопійовано чи видалено.

#### No Memory Card

У гнізді для картки пам’яті відсутня картка пам’яті під час спроби налаштувати меню «Select Memory» або «File Copy».

#### New File

Для записуваного файлу досягнуто максимального розміру (500 МБ). Файл буде поділено автоматично, і записування продовжиться в новий файл.

#### Erased-too near Track Marks

Якщо позначку композиції встановлено ближче ніж за 0,5 секунди до позиції розділення, цю позначку буде автоматично видалено.

#### No operation with Memory Card

Установити нагадування для файлу, який зберігається на картці пам’яті, не можна. Виберіть налаштування «Built-In Memory» цифрового диктофона.

(Дивіться розділ «Вибір пам’яті»).

#### AVLS

- Гучність відтворюваного запису перевищує рівень, визначений функцією AVLS. Установіть помірний рівень гучності.

  (Дивіться розділи «Про функцію AVLS (лише для моделей, що продаються в Європі)» і «Увімкнення або вимкнення функції AVLS (лише моделі для Європи)».)

- Файли відтворювалися через навушники з гучністю, яка перевищує установлений функцією AVLS рівень протягом указаного періоду часу. Для параметра «AVLS» у меню автоматично встановлено значення «ON».

  (Дивіться розділи «Про функцію AVLS (лише для моделей, що продаються в Європі)» і «Увімкнення або вимкнення функції AVLS (лише моделі для Європи)».)

#### Change Folder

Якщо папка або не містить файлів, на дисплеї не відображатимуться жодні папки. Відображаються лише папки, які містять файли.

#### System Error

Сталася інша системна помилка, ніж зазначено вище. Вийміть і ще раз вставте батареї.