# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Копіювання файлу в іншу пам’ять

Файли можна копіювати із вбудованої пам’яті на картку пам’яті та навпаки, що корисно під час збереження резервних копій. Перед цією операцією вставте у гніздо для картки пам’яті картку пам’яті, яка використовуватиметься для копіювання.

1. Виберіть файл, який потрібно скопіювати.
   Щоб скопіювати файл із картки пам’яті у вбудовану пам’ять, для вихідного носія пам’яті встановіть значення «Memory Card».
2. У режимі зупинки виберіть послідовно DISP/MENU – «Move & Copy» – «File Copy», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

   З’явиться повідомлення «Copy to Memory Card» або «Copy to Built-In Memory», і відобразиться вікно вибору папки.

3. За допомогою кнопок – або + виберіть папку, в яку потрібно скопіювати файл, тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
   З’явиться повідомлення «Copying...», і файл буде скопійовано як останній файл цільової папки. Файл буде скопійовано з таким самим іменем файлу.
4. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.

#### Примітка

- Перед початком копіювання цільового файлу обов’язково перевірте індикатор заряду батареї. Якщо рівень заряду батареї низький, скопіювати файли буде неможливо.
- Якщо пам’яті, яка залишилися на цільовому носії пам’яті, недостатньо, скопіювати файли буде неможливо.
- Файли подкастів копіювати неможливо.
- Не виймайте та не виймайте картку пам’яті та не вимикайте цифровий диктофон під час копіювання. Це може призвести до пошкодження файлів.

#### Підказка

- Щоб скасувати операцію копіювання, перед виконанням кроку 3 натисніть кнопку (зупинити).
- Щоб скасувати дію копіювання під час копіювання, натисніть кнопку (зупинити), поки відображається повідомлення «Copying...» під час виконання кроку 3.

### Пов’язані розділи

- Вибір пам’яті
- Вставлення картки пам’яті