# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Вибір режиму записування (REC Mode)

Можна налаштувати режим записування для файлів, які слід записати. Налаштуйте цей параметр ще до запису.

1. У режимі зупинки виберіть послідовно DISP/MENU – «Detail Menu» – «REC Mode», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

2. За допомогою кнопок – або + виберіть потрібний режим записування, а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
3. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.

#### Опис пунктів меню

Можна вибрати один із доступних пунктів меню.

192kbps(MONO):

Режим монофонічного запису надвисокої якості (відображається у вікні як «SHQ»)

(Початкове налаштування)

128kbps(MONO):

Режим монофонічного запису високої якості (відображається у вікні як «HQ»)

48kbps(MONO):

Режим монофонічного запису стандартної якості (відображається у вікні як «SP»)

8kbps(MONO):

Режим тривалого монофонічного запису (відображається у вікні як «LP»)