# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Вставлення картки пам’яті

Окрім вбудованої пам’яті файли можна записувати на картку пам’яті.

#### Примітка

- У цьому довідковому посібнику картки M2™ та microSD зазвичай позначаються словом «картка пам’яті». Гніздо для картки M2™/microSD позначається словом «гніздо для картки пам’яті».

1. Відкрийте кришку гнізда для картки пам’яті в режимі зупинки.

2. Вставте картку M2™, розвернувши її контактами догори () (*), або вставте картку microSD, розвернувши її етикеткою до себе () (*), до кінця, щоб вона стала на місце.

   * Якщо під час вставлення картки пам’яті цифровий диктофон повернутий нижньою стороною до вас.

3. Закрийте кришку.

#### Примітка

- Не вставляйте та не виймайте картку пам’яті під час записування/відтворення/форматування.

  Такі дії можуть спричинити несправність цифрового диктофона.

- Не виймайте картку пам’яті, поки на дисплеї відображається повідомлення «Accessing...». Це може призвести до пошкодження даних.
- Якщо картку пам’яті не розпізнано, вийміть і знову вставте її в цифровий диктофон.
- Щільно закрийте кришку гнізда для картки пам’яті. Крім того, у гніздо можна вставляти лише картку пам’яті. Не допускайте попадання рідин, металів і легкозаймистих речовин у гніздо. Недотримання цієї вимоги може призвести до займання, ураження електричним струмом або спричинити несправність пристрою.
- Перед записуванням радимо скопіювати у комп’ютер усі дані, збережені на картці пам’яті, і відформатувати картку пам’яті на цифровому диктофоні, щоб видалити з неї всі дані.

#### Підказка

- Щоб вийняти картку пам’яті, натисніть на неї у гнізді. Коли картка висунеться, вийміть її із гнізда.

### Пов’язані розділи

- Вибір пам’яті
- Форматування пам’яті (Format)
- Структура папок і файлів
- Про сумісну картку пам’яті