# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Τοποθέτηση μπαταριών

1. Τοποθέτηση μπαταριών.
   Σύρετε και σηκώστε το καπάκι του χώρου μπαταρίας, τοποθετήστε αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μέγεθος AAA) με τη σωστή πολικότητα και κλείστε το καπάκι.

#### Σημείωση

- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγνησίου για αυτήν τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με καινούριες.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε ζημιά από ενδεχόμενη διαρροή και διάβρωσή τους.

#### Υπόδειξη

- Αν το καπάκι του χώρου μπαταρίας βγει κατά λάθος, τοποθετήστε το ξανά στη θέση του όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Η ένδειξη μπαταρίας στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζει την κατάσταση των μπαταριών.

  : Εμφανίζεται η ένδειξη "Low Battery Level". Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούριες.

  : Εμφανίζεται η ένδειξη "Low Battery" και η συσκευή ψηφιακής εγγραφής θα σταματήσει να λειτουργεί.

- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, τα αρχεία που εγγράφονται ή οι ρυθμίσεις ειδοποίησης δεν διαγράφονται ακόμα και όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, το ρολόι εξακολουθεί να λειτουργεί για περίπου 1 λεπτό αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (δεν παρέχονται).