# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Χειροκίνητη προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών FM (μόνο ICD-PX333F)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μη καταχωρημένο ραδιοφωνικό σταθμό FM σε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.

Μπορείτε να προεπιλέξετε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

1. Στη λειτουργία διακοπής, επιλέξτε DISP/MENU - "FM Radio" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται στη λειτουργία ραδιοφώνου FM.

2. Πατήστε σύντομα το DISP/MENU, για να μετακινήσετε τους δρομείς (, ) στις δύο πλευρές της ένδειξης συχνότητας, στην επάνω γραμμή του παραθύρου ενδείξεων.

   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι πλέον έτοιμη για να συντονιστεί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κάνοντας σάρωση συχνοτήτων.

3. Πατήστε επανειλημμένα – ή + για να συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο και αποθηκεύστε τον σε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
   Όταν ο σταθμός στον οποίο θέλετε να συντονιστείτε δεν είναι προεπιλεγμένος σταθμός, εμφανίζεται η ένδειξη "P - -". Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να τον καταχωρήσετε σε νέο προεπιλεγμένο αριθμό.
4. Πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
   Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του προεπιλεγμένου σταθμού, η συχνότητα και η ένδειξη "Assign to Preset?".
5. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "YES" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Ο σταθμός θα αποθηκευτεί στη μνήμη στον προεπιλεγμένο αριθμό.

#### Σημείωση

- Αν έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα αφού εμφανιστεί η ένδειξη "Assign to Preset?", οι λειτουργίες ρυθμίσεων ακυρώνονται.