# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ρυθμίσεις Scene Select

Τα στοιχεία ρύθμισης για το μενού Scene Select έχουν οριστεί ως εξής.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων Scene Select. Αν θέλετε να αλλάξετε τα εικονίδια των ρυθμίσεων, όπως REC Mode, Mic Sensitivity, κτλ., για καταστάσεις εγγραφής, χρησιμοποιήστε το μενού για να αλλάξετε κάθε στοιχείο των ρυθμίσεων εγγραφής.

### Σχετικό θέμα

- Επιλογή μιας σκηνής εγγραφής για κάθε κατάσταση