# Αντιμετώπιση προβλημάτων

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν λειτουργεί ακόμα και αν πατήσετε κάποιο κουμπί.

- Οι μπαταρίες δεν έχουν αρκετή ισχύ.
- Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι απενεργοποιημένη. Σύρετε το διακόπτη HOLD・POWER ON/OFF προς την κατεύθυνση "POWER ON/OFF" για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
- Η λειτουργία HOLD είναι ενεργοποιημένη. Μετακινήστε το διακόπτη HOLD・POWER ON/OFF προς το κέντρο.

### Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Κατάργηση της λειτουργίας HOLD