# Αντιμετώπιση προβλημάτων

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Δεν είναι δυνατή η σωστή σύνδεση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.

- Ελέγξτε ότι η εγκατάσταση του λογισμικού ήταν επιτυχής. Επίσης ελέγξτε τη σύνδεση ως εξής:
  - Κατά τη χρήση εξωτερικού διανομέα USB, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης USB.
  - Αποσυνδέστε και μετά συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
  - Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σε άλλη θύρα USB.

- Ο υπολογιστής μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/αδρανοποίησης.

  Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής/αδρανοποίησης ενώ είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.

- Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη ή στην κάρτα μνήμης και, στη συνέχεια, μορφοποιήστε την ενσωματωμένη μνήμη ή την κάρτα μνήμης με τη χρήση της λειτουργίας μορφοποίησης στο μενού.

### Σχετικό θέμα

- Μορφοποίηση της μνήμης (Format)