# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Αντιγραφή αρχείου στην άλλη μνήμη

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μεταξύ της ενσωματωμένης μνήμης και μιας κάρτας μνήμης, η οποία είναι χρήσιμη για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας. Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης που θα χρησιμοποιήσετε για αντιγραφή στην υποδοχή κάρτας μνήμης.

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε.
   Όταν θέλετε να αντιγράψετε ένα αρχείο από μια κάρτα μνήμης στην ενσωματωμένη μνήμη, ορίστε το μέσο μνήμης πηγής σε "Memory Card".
2. Στη λειτουργία διακοπής, επιλέξτε DISP/MENU - "Move & Copy" - "File Copy" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Εμφανίζεται η ένδειξη "Copy to Memory Card" ή "Copy to Built-In Memory", καθώς και το παράθυρο επιλογής φακέλου.

3. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
   Εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα "Copying..." και το αρχείο αντιγράφεται ως το τελευταίο αρχείο στο φάκελο προορισμού. Ένα αρχείο αντιγράφεται έχοντας ακριβώς το ίδιο όνομα αρχείου.
4. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.

#### Σημείωση

- Προτού ξεκινήσετε την αντιγραφή του αρχείου προορισμού, μην παραλείψετε να ελέγξετε την ένδειξη μπαταρίας. Αν οι μπαταρίες δεν έχουν αρκετή ισχύ, ίσως να μην είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων.
- Αν η χωρητικότητα μνήμης που απομένει στο μέσο μνήμης προορισμού δεν είναι επαρκής, ίσως δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων.
- Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων podcast.
- Μην αφαιρείτε ή τοποθετείτε κάρτες μνήμης ή απενεργοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής κατά την αντιγραφή. Τα αρχεία μπορεί να καταστραφούν.

#### Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αντιγραφής, πατήστε (διακοπή) πριν από το βήμα 3.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αντιγραφής κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, πατήστε (διακοπή) ενώ εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα "Copying..." στο βήμα 3.

### Σχετικό θέμα

- Επιλογή της μνήμης
- Τοποθέτηση κάρτας μνήμης