# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Αυτόματη προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών FM (μόνο ICD-PX333F)

Μπορείτε να συντονίζεστε αυτόματα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και, στη συνέχεια, να τους καταχωρείτε με προεπιλεγμένους αριθμούς. Μπορείτε να προεπιλέξετε αυτόματα έως 30 σταθμούς ραδιοφώνου FM με τη βοήθεια του μενού προεπιλογής.

1. Στη λειτουργία λήψης ραδιοφώνου FM, επιλέξτε DISP/MENU - "Auto Preset" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Η ένδειξη "Auto Preset?" εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "YES" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

   Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εκτελεί αυτόματα σάρωση, ώστε να εντοπίσει τις διαθέσιμες ραδιοφωνικές συχνότητες, και οι σταθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη με αύξουσα σειρά, από τη χαμηλότερη συχνότητα προς την υψηλότερη.

   Κατά την αυτόματη προεπιλογή σταθμών ραδιοφώνου FM, αναβοσβήνει ο αριθμός προεπιλογής που πρόκειται να αντιστοιχιστεί σε κάθε σταθμό.

#### Υπόδειξη

- Για να διακόψετε την αυτόματη προεπιλογή, πατήστε (διακοπή). Οι αριθμοί των προεπιλεγμένων σταθμών που αποθηκεύτηκαν έως τη στιγμή που πατήσατε το κουμπί (διακοπή) παραμένουν αποθηκευμένοι στη μνήμη.
- Για να ακυρώσετε την αυτόματη προεπιλογή, επιλέξτε "NO" στο βήμα 2 και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.