# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Εγγραφή ήχου από ενσωματωμένα μικρόφωνα

Τα ακόλουθα βήματα είναι οι βασικές διαδικασίες εγγραφής που χρησιμοποιούν την καθορισμένη ευαισθησία μικροφώνου και τη λειτουργία εγγραφής.

#### Σημείωση

- Προτού πραγματοποιήσετε μια εγγραφή, ελέγξτε την ένδειξη μπαταρίας.
- Ενδέχεται να εγγραφεί θόρυβος αν κάποιο αντικείμενο, όπως το δάκτυλό σας κτλ., ακουμπήσει ή γρατσουνίσει τυχαία τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής κατά την εγγραφή.

#### Υπόδειξη

- Πριν την έναρξη της εγγραφής, συνιστάται να πραγματοποιήσετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή ή να παρακολουθήσετε την εγγραφή.

1. Μετακινήστε το διακόπτη HOLD・POWER ON/OFF προς την κατεύθυνση του "POWER ON/OFF" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή προς το κέντρο για να ελευθερώσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής από την κατάσταση HOLD.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διακοπής λειτουργίας.

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής έτσι ώστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο () να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση της προς εγγραφή πηγής.

4. Πατήστε REC/PAUSE στην κατάσταση διακοπής.

   Η ένδειξη λειτουργίας () αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και, στη συνέχεια, ανάβει με κόκκινο χρώμα.

   Δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το REC/PAUSE κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

   Το νέο αρχείο θα εγγραφεί αυτόματα ως το τελευταίο αρχείο στο τρέχον φάκελο.

   A. Χρόνος της τρέχουσας εγγραφής που έχει παρέλθει (*)

   B. Αριθμός αρχείου του αρχείου που εγγράφεται/ο συνολικός αριθμός αρχείων που έχουν εγγραφεί στο φάκελο

   * Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της ένδειξης χρόνου που έχει παρέλθει και της ένδειξης χρόνου που απομένει ή μιας άλλης ένδειξης, πατώντας DISP/MENU.

5. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε (διακοπή).

   Η κινούμενη εικόνα "Accessing..." εμφανίζεται και η συσκευή ψηφιακής εγγραφής σταματάει στην αρχή του αρχείου της τρέχουσας εγγραφής.

   Μπορείτε να εντοπίσετε το αρχείο που έχει εγγραφεί, χρησιμοποιώντας το όνομα φακέλου και τον αριθμό αρχείου για αναπαραγωγή αργότερα.

   A. Ο φάκελος που περιέχει το αρχείο που έχει εγγραφεί

   B. Ο αριθμός του αρχείου που έχει εγγραφεί και αντιπροσωπεύει πόσο νωρίς το αρχείο εγγράφηκε σε ένα φάκελο

#### Σημείωση

- Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εγγράφει δεδομένα και τα αποθηκεύει σε ένα μέσο μνήμης όταν η κινούμενη εικόνα "Accessing..." εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων ή η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Κατά την πρόσβαση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής σε δεδομένα, μην αφαιρείτε τις μπαταρίες και μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται). Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα.

#### Υπόδειξη

- Τα αρχεία που εγγράφονται με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής εγγράφονται ως αρχεία MP3.
- Μπορείτε να εγγράψετε έως 199 αρχεία σε κάθε φάκελο.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους ή να διαγράψετε ανεπιθύμητους φακέλους, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Sound Organizer.

### Σχετικό θέμα

- Παρακολούθηση ήχου κατά τη διάρκεια της εγγραφής
- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Κατάργηση της λειτουργίας HOLD
- Επιλογή φακέλου και αρχείου
- Διάφορες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της εγγραφής
- Εγγραφή εκπομπών ραδιοφώνου FM (μόνο ICD-PX333F)
- Το παράθυρο Sound Organizer (μόνο για Windows)