# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Διάρκεια μπαταρίας

### Όταν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες LR03 (SG) (μέγεθος AAA) της Sony (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Εγγραφή: Περίπου 65 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 18 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 48 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 20 ώ.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Εγγραφή: Περίπου 65 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 18 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 48 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 20 ώ.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Εγγραφή: Περίπου 72 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 18 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 48 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 20 ώ.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Εγγραφή: Περίπου 96 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 18 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 48 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 20 ώ.

#### FM reception (*3)

Περίπου 22 ώ.

(ώ.: ώρες/λεπ.: λεπτά)

*1 Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.

*2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής από το εσωτερικό ηχείο με ένταση ήχου στο επίπεδο 14.

*3 Μόνο ICD-PX333F

### Κατά τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN της Sony (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Εγγραφή: Περίπου 45 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 12 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 34 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 14 ώ.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Εγγραφή: Περίπου 45 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 12 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 34 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 14 ώ.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Εγγραφή: Περίπου 50 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 12 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 34 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 14 ώ.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Εγγραφή: Περίπου 65 ώ.

Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*2): Περίπου 12 ώ.

Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 34 ώ.

Εγγραφή FM (*3): Περίπου 14 ώ.

#### FM reception (*3)

Περίπου 14 ώ.

(ώ.: ώρες/λεπ.: λεπτά)

*1 Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.

*2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής από το εσωτερικό ηχείο με ένταση ήχου στο επίπεδο 14.

*3 Μόνο ICD-PX333F