# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ένδειξη όταν γίνεται εγγραφή

#### Σημείωση

- Το παραπάνω παράθυρο εμφανίζει ενδείξεις, αριθμούς ή στοιχεία για σκοπούς επεξήγησης. Το πραγματικό παράθυρο ενδέχεται να διαφέρει από αυτά που εμφανίζονται εδώ.

1. Κινούμενη ένδειξη προόδου εγγραφής

   Εμφανίζει την πρόοδο μιας εγγραφής ως κινούμενη εικόνα.

2. Ένδειξη εγγραφής

   Εμφανίζεται κατά την εγγραφή της συσκευής ψηφιακής εγγραφής

3. Ένδειξη εγγραφής VOR

   Εμφανίζεται όταν η λειτουργία "VOR" είναι ρυθμισμένη σε "ON" στο μενού.

4. Ένδειξη Scene select

   Εμφανίζει την επιλεγμένη σκηνή που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Εμφανίζεται όταν οριστεί μια σκηνή.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Ένδειξη LCF (Low Cut Filter)

   Εμφανίζεται όταν η λειτουργία "LCF(Low Cut)" είναι ρυθμισμένη σε "ON" στο μενού.

6. Ένδειξη ευαισθησίας μικροφώνου

   Εμφανίζει την ευαισθησία του μικροφώνου που έχει ρυθμιστεί στο μενού.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Ένδειξη λειτουργίας εγγραφής

   Ένδειξη λειτουργίας εγγραφής Εμφανίζει τη λειτουργία εγγραφής που έχει ρυθμιστεί στο μενού όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι στη λειτουργία διακοπής ή εγγραφής. Επίσης, εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία εγγραφής όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι στη λειτουργία αναπαραγωγής.

   SHQ: Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής εξαιρετικά υψηλής ποιότητας (192kbps(MONO))

   HQ: Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας (128kbps(MONO))

   SP: Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής τυπικής αναπαραγωγής (48kbps(MONO))

   LP: Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής μακράς αναπαραγωγής (8kbps(MONO))