# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nahrávání pomocí externího mikrofonu

Pokud připojíte stereofonní mikrofon k IC rekordéru a režim nahrávání je nastaven na hodnotu „SHQ“ nebo „HQ“, můžete nahrávat zvuk stereofonně. Pomocí stereofonních sluchátek můžete zvuk stereofonně přehrávat.

1. Připojte externí mikrofon () ke konektoru , když je IC rekordér v režimu zastavení.

   Na displeji se objeví nápis „Select Input“. Pokud se nápis „Select Input“ nezobrazí, nastavte jej v nabídce.
2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „MIC IN“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
3. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.
4. Stisknutím tlačítka REC/PAUSE zahajte nahrávání.

   Vestavěný mikrofon se automaticky odpojí.

   Pokud není úroveň vstupního signálu dostatečně silná, upravte v IC rekordéru nastavení „Mic Sensitivity“.

   Je-li připojen zásuvný napájený mikrofon, je mikrofon automaticky napájen z IC rekordéru.

#### Poznámka

- Po připojení a před zahájením nahrávání zkontrolujte zvukovou kvalitu konverzace a úroveň zvukového signálu.
- Pokud je zaznamenáno pípnutí telefonu nebo vytáčecí tón, lze konverzaci nahrávat při nižší úrovni zvukového signálu. V takovém případě zahajte nahrávání až po začátku konverzace.
- Funkce VOR nemusí být v závislosti na typu telefonu a stavu telefonní linky k dispozici.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vzniklé potíže, pokud nebudete moci nahrávat konverzaci pomocí IC rekordéru.

#### Tip

- Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko (stop).
- K záznamu zvuku z telefonu nebo mobilního telefonu lze použít elektretový kondenzátorový mikrofon sluchátkového typu (není součástí dodávky). Podrobné informace o připojení naleznete v návodu k obsluze k mikrofonu.

### Podobné téma

- Nastavení citlivosti mikrofonu (Mic Sensitivity)
- Nastavení režimu vstupu (Select Input)