# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Displej při nahrávání

#### Poznámka

- Okno znázorněné výše zobrazuje indikátory, číselné údaje a položky pro účely vysvětlení. Skutečné okno se může od zde zobrazených oken lišit.

1. Zobrazení animace průběhu nahrávání

   Zobrazuje animaci průběhu nahrávání.

2. Indikátor nahrávání

   Zobrazí se, když je IC rekordér v režimu nahrávání

3. Indikátor nahrávání VOR

   Zobrazí se, když je položka „VOR“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“.

4. Indikátor Scene select

   Zobrazuje aktuálně vybranou scénu použitou pro nahrávání. Zobrazí se po nastavení scény.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Indikátor LCF (Low Cut Filter)

   Zobrazí se, když je položka „LCF(Low Cut)“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“.

6. Indikátor citlivosti mikrofonu

   Zobrazuje úroveň citlivosti mikrofonu nastavenou v nabídce.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Indikátor režimu nahrávání

   Pokud je rekordér IC v režimu zastavení nebo nahrávání, zobrazuje indikátor režimu nahrávání režim nahrávání nastavený v nabídce, nebo zobrazuje aktuální režim nahrávání, pokud je rekordér IC v režimu přehrávání:

   SHQ: Režim monofonního nahrávání ve velmi vysoké kvalitě (192kbps(MONO))

   HQ: Režim monofonního nahrávání ve vysoké kvalitě (128kbps(MONO))

   SP: Standardní režim monofonního nahrávání (48kbps(MONO))

   LP: Režim monofonního nahrávání ve formátu Long Play (8kbps(MONO))