# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Opakované přehrávání konkrétního intervalu (Opakování intervalu A-B)

1. Během přehrávání určete stisknutím tlačítka A-B výchozí bod A.
   Zobrazí se text „A-B B?“.
2. Opětovným stisknutím tlačítka A-B zvolte koncový bod B.
   Na displeji se zobrazí hlášení „A-B“ a vybraný interval se začne opakovaně přehrávat.

#### Poznámka

- Body A a B není možné nastavit v blízkosti začátku nebo konce souboru a v okolí značek stopy.

#### Tip

- Chcete-li zrušit opakované přehrávání intervalu A-B a přejít zpět k normálnímu přehrávání, stiskněte znovu tlačítko PLAY/STOP・ENTER.
- Pokud chcete zastavit opakované přehrávání intervalu, stiskněte tlačítko (stop). IC rekordér se zastaví, ale nastavení opakování intervalu A-B zůstane zachováno. Opětovným stiskem tlačítka (stop) zrušíte nastavení opakování intervalu A-B.
- Chcete-li změnit segment zadaný pro opakované přehrávání intervalu A-B, stiskněte znovu tlačítko A-B během opakovaného přehrávání intervalu A-B a určete nový výchozí bod A. Poté určete nový koncový bod B jako v kroku 2.

### Podobné téma

- Přehrávání souboru opakovaně