# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Výběr paměti

Paměť můžete přepínat mezi vestavěnou pamětí a paměťovou kartou.

1. V režimu zastavení vyberte možnost DISP/MENU – „Select Memory“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „Built-In Memory“ nebo „Memory Card“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
3. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.

   Pokud zvolíte možnost „Memory Card“, zobrazí se indikátor paměťové karty ().

#### Tip

- Pokud nebyla paměťová karta naformátována, přepněte paměť pomocí nabídky „Select Memory“ a výběrem „Detail Menu“ - „Format“ ji naformátujte.

### Podobné téma

- Vložení paměťové karty
- Formátování paměti (Format)