# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Vložení baterií

1. Vložte baterie.
   Vysuňte a zvedněte kryt prostoru baterie, vložte alkalické baterie LR03 (velikost AAA) podle vyznačené polarity a zavřete kryt.

#### Poznámka

- Nepoužívejte v IC rekordéru manganové baterie.
- Při výměně baterií vyměňujte za nové obě baterie.
- Pokud nebudete IC rekordér dlouhou dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození vytečením baterií a korozí.

#### Tip

- Pokud je kryt prostoru baterie omylem uvolněn, připevněte ho podle obrázku.

- Indikátor baterie na displeji signalizuje stav nabití baterie.

  : Zobrazí se zpráva „Low Battery Level“. Vyměňte staré baterie za nové.

  : Zobrazí se zpráva „Low Battery“ a rekordér IC přestane pracovat.

- Při výměně baterií nedojde ke smazání nahraných souborů nebo nastavení budíku, ani když baterie vyjmete.
- Při výměně baterií budou hodiny fungovat ještě asi 1 minutu po vyjmutí baterií.
- Je možné použít dvě dobíjecí baterie NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (nejsou součástí dodávky).