# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nastavení citlivosti mikrofonu (Mic Sensitivity)

Je možné nastavit citlivost vestavěného mikrofonu. Tuto položku nabídky nastavte před zahájením nahrávání.

1. V režimu zastavení nebo nahrávání vyberte volbu DISP/MENU - „Detail Menu“ - „Mic Sensitivity“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte požadovanou úroveň citlivosti mikrofonu a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.
3. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.

#### Popis položek nabídky

Můžete vybrat jednu z dostupných položek nabídky.

High:

K nahrávání zvuku vzdáleného od IC rekordéru nebo slabého zvuku, jako je nahrávání v prostorné místnosti.

Medium:

K nahrávání zvuku běžné konverzace nebo schůzky, jako je nahrávka pořízená v konferenční místnosti nebo při rozhovoru.

(výchozí nastavení)

Low:

K nahrávání mluveného slova s mikrofonem před ústy mluvčího, zvuku v blízkosti IC rekordéru nebo hlasitého zvuku.

#### Poznámka

- Během nahrávání FM je zakázáno nastavení Mic Sensitivity (pouze u modelu ICD-PX333F).

### Podobné téma

- Nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)