# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nahrávání zvuku pomocí vestavěných mikrofonů

Následující kroky představují základní postupy nahrávání pomocí nastavené citlivosti mikrofonu a režimu nahrávání.

#### Poznámka

- Před začátkem nahrávání zkontrolujte indikátor baterie.
- Pokud během nahrávání náhodně škrábnete nebo se otřete o IC rekordér, například prstem, může být nahrán šum.

#### Tip

- Před zahájením nahrávání doporučujeme nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat.

1. Posunutím přepínače HOLD・POWER ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ IC rekordér zapnete. Posunutím směrem do středu se ukončí stav HOLD IC rekordéru.

   Zobrazí se okno režimu zastavení.

2. Vyberte požadovanou složku.
3. Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěný mikrofon () směřoval ke zdroji, který má být nahráván.

4. V režimu zastavení stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

   Indikátor provozu () začne oranžově blikat a poté se červeně rozsvítí.

   Při nahrávání není nutné stisknout a držet tlačítko REC/PAUSE.

   Nový soubor se automaticky nahraje jako poslední soubor v aktuální složce.

   A. Uplynulý čas aktuálního nahrávání (*)

   B. Číslo právě nahrávaného souboru / celkový počet nahraných souborů ve složce

   * Zobrazení uplynulého času lze přepnout na zbývající čas nebo jiné zobrazení stisknutím tlačítka DISP/MENU.

5. Stisknutím tlačítka (stop) zastavte nahrávání.

   Zobrazí se animace „Accessing...“ a IC rekordér se zastaví na začátku aktuálního souboru nahrávky.

   Pro pozdější přehrávání je nahraný soubor možné najít pomocí názvu jeho složky a čísla souboru.

   A. Složka obsahující nahraný soubor

   B. Číslo nahraného souboru představující pořadí, v jakém byl soubor do složky nahrán.

#### Poznámka

- IC rekordér zaznamenává data a ukládá je na paměťová média, když se na displeji zobrazuje animace „Accessing...“ nebo když indikátor provozu oranžově bliká. Během doby, kdy IC rekordér pracuje s daty, nevyjímejte baterie a nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér USB (není součástí dodávky). V opačném případě může dojít k poškození dat.

#### Tip

- Soubory nahrané pomocí rekordéru IC budou uloženy ve formátu MP3.
- Do každé složky můžete nahrát až 199 souborů.
- Pomocí softwaru Sound Organizer je možné vytvářet nové nebo odstraňovat nepotřebné složky.

### Podobné téma

- Sledování zvuku při nahrávání
- Zapnutí napájení
- Zrušení funkce HOLD
- Výběr složky a souboru
- Různé operace při nahrávání
- Nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)
- Okno softwaru Sound Organizer (pouze model Windows)