# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Automatické zahájení záznamu při zachycení zvuku – funkce VOR

Funkci VOR (Voice Operated Recording (Nahrávání ovládané hlasem)) můžete nastavit na hodnotu „ON“, čímž zajistíte, aby IC rekordér zahájil nahrávání ve chvíli, kdy zjistí zvuk, a pozastavil nahrávání, pokud zvuk není slyšet. Zamezí se tak nahrávání pasáží bez zvuku.

1. V režimu zastavení nebo nahrávání vyberte možnost DISP/MENU – „VOR“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

2. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „ON“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
   Při zakoupení IC rekordéru je funkce „VOR“ nastavena na hodnotu „OFF“.
3. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.
4. Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

   Na displeji se objeví nápis „VOR“ a „“.

   Nahrávání se pozastaví, pokud nebude zjištěn žádný zvuk, a na displeji bude blikat symbol „PAUSE“. Jakmile IC rekordér zvuk znovu zachytí, nahrávání se opět spustí.

#### Poznámka

- Funkce VOR je ovlivňována okolním zvukem. Položku „Mic Sensitivity“ v nabídce nastavte podle podmínek nahrávání. Pokud není po změně nastavení „Mic Sensitivity“ kvalita nahrávky uspokojivá, nebo pokud pořizujete důležitou nahrávku, nastavte v nabídce možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“.
- Během nahrávání rádia FM nelze funkci VOR použít (pouze ICD-PX333F).

#### Tip

- Chcete-li funkci VOR zrušit, nastavte položku „VOR“ v kroku 2 na hodnotu „OFF“.

### Podobné téma

- Nahrávání rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze model ICD-PX333F)
- Použití nabídky
- Nastavení citlivosti mikrofonu (Mic Sensitivity)