# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Životnost baterií

### Při použití alkalických baterií Sony LR03 (SG) (velikost AAA) (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Nahrávání: Přibližně 65 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 18 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 48 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 20 h

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Nahrávání: Přibližně 65 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 18 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 48 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 20 h

#### 48kbps(MONO) (SP)

Nahrávání: Přibližně 72 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 18 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 48 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 20 h

#### 8kbps(MONO) (LP)

Nahrávání: Přibližně 96 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 18 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 48 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 20 h

#### FM reception (*3)

Přibližně 22 h

(h: hodin/m: minut)

*1 Hodnota změřená podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Životnost baterie může být podle způsobu použití IC rekordéru kratší.

*2 Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru s hlasitostí nastavenou na hodnotu 14.

*3 Pouze model ICD-PX333F

### Při použití dobíjecích baterií Sony NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Nahrávání: Přibližně 45 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 12 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 34 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 14 h

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Nahrávání: Přibližně 45 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 12 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 34 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 14 h

#### 48kbps(MONO) (SP)

Nahrávání: Přibližně 50 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 12 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 34 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 14 h

#### 8kbps(MONO) (LP)

Nahrávání: Přibližně 65 h

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru (*2): Přibližně 12 h

Přehrávání pomocí sluchátek: Přibližně 34 h

Nahrávání vysílání FM (*3): Přibližně 14 h

#### FM reception (*3)

Přibližně 14 h

(h: hodin/m: minut)

*1 Hodnota změřená podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Životnost baterie může být podle způsobu použití IC rekordéru kratší.

*2 Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru s hlasitostí nastavenou na hodnotu 14.

*3 Pouze model ICD-PX333F