# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Přidání přepisovací nahrávky během přehrávání (Overwrite)

Přepisovací nahrávku můžete přidat za vybrané místo nahraného souboru. Část souboru za zvoleným místem bude smazána.

A. Během přehrávání souboru 2

: Počáteční místo přepisovací nahrávky

: Vymazaná část souboru 2

B. Po přidání přepisovací nahrávky

: Přidaná přepisovací nahrávka v souboru 2

1. Vyberte soubor, ke kterému chcete přidat přepisovací nahrávku.
2. V režimu zastavení vyberte možnost DISP/MENU – „Add/Overwrite“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

3. Stiskem tlačítka – nebo + vyberte možnost „Overwrite“ a potvrďte stiskem tlačítka PLAY/STOP・ENTER.
4. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.
5. Při přehrávání souboru, který se má přidat, stiskněte tlačítko REC/PAUSE v místě, kde chcete soubor přepsat.

   Zobrazí se dotaz „Overwrite REC?“.

6. Zatímco je zobrazen „Overwrite REC?“ stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

   Indikátor provozu se rozsvítí červeně.

   Poté se zahájí nahrávání.

7. Stisknutím tlačítka (stop) zastavte nahrávání.

   Nahrávka přepíše aktuální soubor.

   Číslo souboru a celkový počet souborů ve složce se nezmění.

#### Poznámka

- Přepisovací nahrávku nelze k souboru MP3 přidat, pokud tento soubor dosáhl limitu maximální velikosti (500 MB). Přepisovací nahrávku ale lze přidat k souboru i v případě, kdy soubor dosáhl maximální velikosti, pokud počáteční místo pro přepis nedosahuje limitu maximální velikosti.
- Přepisovací nahrávku nelze přidat k souboru MP3, který nebyl nahrán prostřednictvím IC rekordéru. Kromě toho nemusí být možné přidat přepisovací nahrávku k souborům, které upravíte pomocí dodaného softwaru Sound Organizer.
- Režim REC Mode přidané přepisovací nahrávky je stejný jako u přidaného souboru.
- Pokud po kroku 5 uplyne 10 minut, musíte postup znovu zahájit od kroku 5.

### Podobné téma

- Výběr složky a souboru