# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nastavení Scene Select

Položky nastavení v nabídce Scene Select jsou nastaveny následovně.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Poznámka

- Nastavení Scene Select není možné upravovat. Pokud chcete změnit nastavené položky, například REC Mode, Mic Sensitivity apod. pro situace nahrávání, použijte ke změně jednotlivých položek nastavení nahrávání nabídku.

### Podobné téma

- Výběr nahrávací scény pro každou situaci