# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kopírování souboru do jiné paměti

Soubory můžete kopírovat mezi vestavěnou pamětí a paměťovou kartou, což se hodí při zálohování. Před zahájením operace vložte paměťovou kartu, kterou chcete použít ke kopírování, do slotu paměťové karty.

1. Vyberte soubor, který chcete kopírovat.
   Chcete-li zkopírovat soubor z paměťové karty do vestavěné paměti, nastavte zdrojovou paměť na „Memory Card“.
2. V režimu zastavení vyberte volbu DISP/MENU - „Move & Copy“ - „File Copy“ a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.

   Zobrazí se animace „Copy to Memory Card“ nebo animace „Copy to Built-In Memory“ a okno pro výběr složky.

3. Stisknutím tlačítka – nebo + vyberte složku, do které chcete zkopírovat soubor, a poté stiskněte tlačítko PLAY/STOP・ENTER.
   Zobrazí se animace „Copying...“ a soubor se zkopíruje jako poslední soubor v cílové složce. Soubor bude zkopírován s totožným názvem.
4. Stisknutím tlačítka (stop) opusťte režim nabídky.

#### Poznámka

- Před zahájením kopírování cílového souboru nezapomeňte zkontrolovat indikátor baterie. Pokud jsou baterie slabé, nemusí být možné soubory kopírovat.
- Pokud je zbývající kapacita cílových paměťových médií nedostatečná, nemusí být kopírování souborů možné.
- Nelze kopírovat soubory podcast.
- Během kopírování nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu nebo nevypínejte IC rekordér. Soubory by se mohly poškodit.

#### Tip

- Chcete-li kopírování zrušit, stiskněte před krokem 3 tlačítko (stop).
- Chcete-li kopírování zrušit v jeho průběhu, stiskněte během zobrazení animace „Copying...“ v kroku 3 tlačítko (stop).

### Podobné téma

- Výběr paměti
- Vložení paměťové karty