# Návody

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Vložení paměťové karty

Kromě vestavěné paměti je možné soubory ukládat také na paměťovou kartu.

#### Poznámka

- V této příručce se karty M2™ a microSD obecně označují jako „paměťová karta“. Slot karty M2™/microSD je označován jako „slot paměťové karty“.

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty v režimu zastavení.

2. Vložte kartu M2™ stranou s kontakty směrem k sobě () (*), nebo kartu microSD stranou se štítkem směrem k sobě () (*), až na konec slotu, dokud nezapadne na místo.

   * Při vkládání paměťové karty se zadní stranou IC rekordéru směrem k sobě.

3. Zavřete kryt.

#### Poznámka

- Paměťovou kartu nevkládejte ani nevyjímejte během nahrávání, přehrávání nebo formátování.

  Mohlo by to způsobit chybnou funkci IC rekordéru.

- Paměťovou kartu nevyjímejte, pokud je na displeji zobrazena animace „Accessing...“. V opačném případě může dojít k poškození dat.
- Pokud není paměťová karta rozpoznána, vyjměte ji a vložte do IC rekordéru znovu.
- Pevně zavřete kryt slotu paměťové karty. Do slotu paměťové karty nelijte žádné tekutiny ani nevkládejte kovové předměty, hořlaviny či žádné další objekty jiné, než je paměťové karta. V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem nebo poruše přístroje.
- Před nahráváním doporučujeme, abyste zkopírovali všechna data uložená na paměťové kartě do počítače a naformátovali paměťovou kartu v IC rekordéru, aby neobsahovala žádná data.

#### Tip

- Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni směrem do slotu. Jakmile se vysune, vyjměte ji ze slotu paměťové karty.

### Podobné téma

- Výběr paměti
- Formátování paměti (Format)
- Struktura složek a souborů
- Informace o kompatibilních paměťových kartách