# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Borrado de un archivo

Puede seleccionar un archivo y borrarlo.

#### Nota

- Después de borrar un archivo, ya no podrá recuperarlo.

1. Deslice el interruptor HOLD・POWER ON/OFF en el sentido de “POWER ON/OFF” para encender la grabadora IC o hacia el centro para anular el estado HOLD de la grabadora IC.
   Aparece la ventana del modo de parada.
2. En el modo de parada o de reproducción, seleccione el archivo que desea borrar.
3. Pulse ERASE.

   “Erase?” aparece y el archivo especificado se reproduce para confirmación.

4. Pulse – o + para seleccionar “YES”.

5. Pulse PLAY/STOP・ENTER.

   Aparece la animación “Erasing...” en el visor y se borrará el archivo seleccionado.

   Si borra un archivo, los restantes archivos avanzarán para que no quede espacio entre ellos.

#### Nota

- Un archivo protegido no se puede borrar. Para borrar el archivo, en primer lugar debe anular la protección y después borrar el archivo.

#### Sugerencia

- Para cancelar el borrado, seleccione “NO” en el paso 4 y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
- Para borrar una parte de un archivo, divida el archivo en dos archivos y, a continuación, realice los pasos 3 a 5.

### Tema relacionado

- Para encenderla
- Anulación de la función HOLD
- Selección de una carpeta y un archivo
- División de un archivo en la posición actual
- Protección de un archivo