# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Desconexión de la grabadora IC del adaptador de ca USB

Siga este procedimiento para evitar que los archivos se dañen o no puedan reproducirse cuando la grabadora IC contenga archivos de datos.

1. Si está grabando o reproduciendo un archivo, pulse (parada) para detener la grabadora IC.
2. Asegúrese de que el indicador de funcionamiento de la grabadora IC no se ilumina.
3. Desconecte la grabadora IC del adaptador de ca USB, desconecte el adaptador de ca USB del cable de conexión USB y, a continuación, desconecte el adaptador de ca USB de la toma de corriente de ca.

#### Nota

- Durante la grabación (el indicador de funcionamiento se iluminará o parpadeará en rojo) o el acceso a los datos (el indicador de funcionamiento parpadeará en naranja),
  - no conecte ni desconecte la grabadora IC del adaptador de ca USB que se encuentra conectado a la toma de corriente de ca.
  - no conecte ni desconecte de la toma de corriente de ca el adaptador de ca USB que se encuentra conectado a la grabadora IC.
  El hacerlo podría dañar los datos. Si la grabadora IC se utiliza para procesar una gran cantidad de datos, es posible que la ventana de inicio se muestre durante un período de tiempo prolongado. No se trata de un fallo de funcionamiento de la grabadora IC. Espere a que desaparezca la pantalla de inicio del visor.
- Cuando se utiliza un adaptador de ca USB, el indicador de energía restante de las pilas no aparece en el visor.

### Tema relacionado

- Utilización de un adaptador de CA USB