# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ajuste del reloj a través del menú

Cuando la grabadora IC está detenida, es posible ajustar el reloj a través del menú.

1. Seleccione DISP/MENU - “Detail Menu” - “Date&Time” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “Auto(Synchronizing)” o “Manual” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   Si ha seleccionado “Auto(Synchronizing)”, el reloj se ajusta de forma automática utilizando el reloj del ordenador conectado a la grabadora IC en el que se ha instalado el software Sound Organizer.

   Cuando seleccione “Manual”, lleve a cabo los siguientes pasos.

3. Ajuste el año, el mes, el día, la hora y los minutos.

   Pulse – o + para ajustar el año, el mes, el día, la hora y los minutos en este orden y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   Seleccione los dos últimos dígitos del año cuando ajuste el año. Cuando ajuste los minutos, aparecerá la animación “Executing...”.

4. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Nota

- Si no pulsa PLAY/STOP・ENTER antes de que transcurra 1 minuto después de introducir los datos de ajuste del reloj, el modo de ajuste del reloj se cancelará y el visor volverá a mostrar el modo de parada.
- La hora se muestra en el formato de 12 hora con “AM” o “PM”, o en formato de 24 hora, dependiendo del ajuste “Time Display” del menú. El ajuste predeterminado diferirá en función del país o de la región en la que haya adquirido la grabadora IC.

#### Sugerencia

- Mientras que la grabadora IC se encuentra en el modo de parada, pulse (parada) para mostrar la fecha y la hora actuales durante aproximadamente 3 segundo.

### Tema relacionado

- Selección de la visualización del reloj (Time Display)