# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Borrado de una marca de pista

Puede borrar la marca de pista que está ubicada justo delante de la posición actual.

1. Pare la grabadora IC justo después de la marca de pista que desea borrar.
2. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “Delete” - “Erase Track Mark” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   Aparece “Erase Track Mark?”, y parpadean el indicador y el número de marca de pista que hay que borrar.

3. Pulse – o + para seleccionar “YES” y a continuación pulse PLAY/STOP・ENTER.

   Aparece la animación “Erasing...” en el visor y se borra la marca de pista seleccionada.

   A. Antes de borrar una marca de pista: es la posición de parada.

   B. Después de borrar una marca de pista: Se borrará la marca de pista justo antes de la posición de parada.

4. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Nota

- No es posible borrar las marcas de pista de un archivo protegido. Para borrar las marcas del archivo, en primer lugar debe anular la protección y después borrar las marcas de pista.

#### Sugerencia

- Para cancelar el borrado, seleccione “NO” en el paso 3 y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

### Tema relacionado

- Protección de un archivo