# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Visualización durante la grabación

#### Nota

- La ventana anterior muestra indicaciones, números o elementos que se proporcionan simplemente como explicación. Es posible que la ventana real difiera de lo que se muestra realmente en esta pantalla.

1. Visualización de animación de progreso de la grabación

   Muestra el progreso de una grabación en una animación.

2. Indicador de grabación

   Aparece mientras la grabadora IC está grabando

3. Indicador de grabación VOR

   Aparece cuando la opción “VOR” está ajustada en “ON” en el menú.

4. Indicador de Scene select

   Muestra la escena actualmente seleccionada para usar en la grabación. Aparece cuando se selecciona una escena.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Indicador LCF (Low Cut Filter)

   Aparece cuando la opción “LCF(Low Cut)” está ajustada en “ON” en el menú.

6. Indicador de sensibilidad del micrófono

   Muestra la sensibilidad del micrófono que se ha ajustado en el menú.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Indicador de modo de grabación

   Indicador del modo de grabación muestra el modo de grabación ajustado mediante el menú cuando la grabadora IC se encuentra en el modo de parada o grabación, y muestra el modo de grabación actual cuando la grabadora IC se encuentra en el modo de reproducción:

   SHQ: Modo de grabación monoaural de súper alta calidad (192kbps(MONO))

   HQ: Modo de grabación monoaural de alta calidad (128kbps(MONO))

   SP: Modo de grabación monoaural de duración estándar (48kbps(MONO))

   LP: Modo de grabación monoaural de larga duración (8kbps(MONO))