# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ajustes de Scene Select

Las opciones del menú Scene Select están ajustadas de la siguiente manera.

#### Meeting

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Voice Notes

REC Mode: 128kbps (MONO) (HQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Interview

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: MIC IN

#### Lecture

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

LCF(Low Cut): OFF

Select Input: MIC IN

#### Audio IN

REC Mode: 192kbps (MONO) (SHQ)

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

LCF(Low Cut): ON

Select Input: Audio IN

#### Nota

- No es posible modificar los ajustes de Scene Select. Si desea cambiar los elementos de ajuste, tales como REC Mode, Mic Sensitivity, etc., según la situación de grabación, utilice el menú para cambiar cada elemento de ajuste de grabación.

### Tema relacionado

- Selección de una escena de grabación para cada situación