# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Grabación de sonido desde los micrófonos incorporados

Los pasos siguientes constituyen los procedimientos de grabación básicos utilizando la sensibilidad y el modo de grabación del micrófono especificado.

#### Nota

- Antes de realizar una grabación, asegúrese de comprobar el indicador de energía restante de las pilas.
- Es posible que se grabe ruido si roza o araña accidentalmente la grabadora IC, por ejemplo con un dedo, durante la grabación.

#### Sugerencia

- Antes de iniciar la grabación, se recomienda hacer primero una grabación de prueba o controlar la grabación.

1. Deslice el interruptor HOLD・POWER ON/OFF en el sentido de “POWER ON/OFF” para encender la grabadora IC o hacia el centro para anular el estado HOLD de la grabadora IC.

   Se mostrará la ventana del modo de parada.

2. Seleccione la carpeta que desee.
3. Coloque la grabadora IC de forma que el micrófono incorporado () apunte en la dirección de la fuente que se vaya a grabar.

4. Pulse REC/PAUSE en el modo de parada.

   El indicador de funcionamiento () parpadea en naranja y luego se ilumina en rojo.

   No es necesario mantener pulsado REC/PAUSE durante la grabación.

   El nuevo archivo se grabará automáticamente como el último archivo de la carpeta actual.

   A. Tiempo transcurrido de la grabación actual (*)

   B. Número del archivo que se está grabando/número total de archivos grabados en la carpeta

   * Para cambiar la visualización de tiempo transcurrido por la de tiempo restante, o por otra visualización, pulse DISP/MENU.

5. Pulse (parada) para detener la grabación.

   Aparece la animación “Accessing...” y la grabadora IC se detiene al principio del archivo de grabación actual.

   Puede buscar el archivo grabado con su nombre de carpeta y número de carpeta para reproducirlo más tarde.

   A. Carpeta que contiene el archivo grabado

   B. Número del archivo grabado que representa la anterioridad con la que se ha grabado el archivo en una carpeta

#### Nota

- Cuando la animación “Accessing...” aparece en el visor o el indicador de funcionamiento parpadea en naranja, la grabadora IC se encuentra grabando datos y almacenándolos en el soporte de grabación. Mientras la grabadora IC esté accediendo a los datos, no extraiga las pilas ni conecte o desconecte el adaptador de CA USB (no suministrado). El hacerlo podría dañar los datos.

#### Sugerencia

- Los archivos grabados con esta grabadora IC se grabarán como archivos MP3.
- Se pueden grabar hasta 199 archivos en cada carpeta.
- Puede crear carpetas nuevas o eliminar carpetas que no sean necesarias mediante el software Sound Organizer.

### Tema relacionado

- Control del sonido durante la grabación
- Para encenderla
- Anulación de la función HOLD
- Selección de una carpeta y un archivo
- Operaciones diversas durante la grabación
- Grabación de emisiones de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)
- Ventana de Sound Organizer (solo para Windows)