# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Adición de una marca de pista

Puede añadir una marca de pista en un punto en el que le gustaría dividir un archivo más tarde o localizar durante la reproducción. Puede añadir hasta un máximo de 98 marcas de pista en cada archivo.

1. Durante la grabación, la reproducción o la pausa de la grabación, pulse T-MARK en la posición en la que desee añadir una marca de pista.

   El indicador (marca de pista) y el número de la marca de pista parpadean, y se añade un marcador de pista.

#### Nota

- Sólo puede añadir una marca de pista en un archivo que se haya grabado utilizando la grabadora IC. No obstante, cuando edite archivos mediante el software Sound Organizer suministrado, puede que no sea posible añadir una marca de pista en los archivos.
- No puede añadir una marca de pista en un punto que esté a 0,5 segundo de otra marca de pista.
- No puede añadir una marca de pista demasiado cerca del principio o del final del archivo.
- Si ya hay 98 marcas de pista en un archivo, no puede añadir ninguna más.
- Cuando se añade una marca de pista durante la reproducción, ésta se detendrá.
- No es posible añadir marcas de pista a un archivo protegido. Para añadir marcas de pista al archivo, en primer lugar debe anular la protección y después añadir las marcas de pista.

#### Sugerencia

- Para localizar una marca de pista e iniciar la reproducción a partir de esa marca de pista, pulse – o+ en el modo de parada. Cuando el indicador (marca de pista) y el número de la marca de pista parpadeen una vez, pulse PLAY/STOP・ENTER.

### Tema relacionado

- Protección de un archivo