# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Cómo sobrescribir una grabación durante la reproducción (Overwrite)

Puede sobrescribir una grabación después de un punto seleccionado de un archivo grabado. Se borrará la parte del archivo posterior al punto seleccionado.

A. Durante la reproducción de archivo 2

: El punto de inicio de sobrescritura de una grabación

: Parte borrada del archivo 2

B. Después de sobrescribir una grabación

: Grabación sobrescrita al archivo 2

1. Seleccione el archivo en el que desea sobrescribir una grabación.
2. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “Add/Overwrite” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

3. Pulse – o + para seleccionar “Overwrite” y a continuación pulse PLAY/STOP・ENTER.
4. Pulse (parada) para salir del modo de menú.
5. Cuando se está reproduciendo el archivo que se va a añadir, pulse REC/PAUSE en la posición en la que desea sobrescribir el archivo.

   “Overwrite REC?” aparecerá.

6. Mientras se muestra “Overwrite REC?”, pulse REC/PAUSE.

   El indicador de funcionamiento se iluminará en rojo.

   A continuación, comenzará la grabación.

7. Pulse (parada) para detener la grabación.

   La grabación sobrescribe el archivo actual.

   El número de archivo y el número total de archivos en la carpeta no cambian.

#### Nota

- No puede sobrescribir una grabación en un archivo MP3 si el archivo ha alcanzado el límite de tamaño máximo (500 MB)

  Sin embargo, puede sobrescribir una grabación en un archivo, aunque el archivo haya alcanzado el límite de tamaño máximo, si el principio del punto en que se va a sobrescribir no ha alcanzado el límite del tamaño máximo.

- No es posible sobrescribir una grabación en un archivo MP3 que no se haya grabado mediante la grabadora IC. Asimismo, cuando edite archivos mediante el software Sound Organizer suministrado, puede que no sea posible sobrescribir una grabación en los archivos.
- El REC Mode de la grabación adicional sobrescrita es el mismo que el del archivo añadido.
- Si han pasado 10 minuto después del paso 5, debe iniciar el procedimiento de nuevo desde el paso 5.

### Tema relacionado

- Selección de una carpeta y un archivo