# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Grabación de emisiones de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)

1. Sintonice la emisora que desee grabar.
2. Pulse REC/PAUSE para iniciar la grabación.
3. Pulse (parada) para detener la grabación.

#### Nota

- Cuando la radio FM está activada, no se puede cambiar el soporte de grabación ni seleccionar una carpeta. Antes de iniciar la grabación de radio FM, previamente el soporte de grabación y la carpeta que desee utilizar para grabar la emisión FM.
- Durante la grabación de una emisión de radio FM, las funciones “Mic Sensitivity”, “VOR” y “LCF(Low Cut)” están desactivadas.

#### Sugerencia

- El archivo grabado se almacena como el último archivo de la carpeta actualmente seleccionada con un nombre de archivo designado de conformidad con la norma de asignación de nombres empleada para las grabaciones FM (“año y fecha grabación_hora grabación_frecuencia emisora FM”). Cuando una carpeta con el icono (carpetas de archivos que solo se pueden reproducir) se selecciona mientras se graba una emisión de radio FM, la grabadora IC seleccionará automáticamente la primera carpeta (con el icono ) de la lista de carpetas que el usuario puede utilizar y grabará un archivo en ella. (Las carpetas con el icono se utilizan para almacenar los archivos creados.)