# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Selección del modo de grabación (REC Mode)

Puede ajustar el modo de grabación de los archivos que se van a grabar. Ajuste esta opción de menú antes de iniciar la grabación.

1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “Detail Menu” - “REC Mode” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar el modo de grabación que desee y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Descripción de las opciones de menú

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

192kbps(MONO):

Modo de grabación monoaural de súper alta calidad (se visualiza como “SHQ” en la ventana)

(Ajuste inicial)

128kbps(MONO):

Modo de grabación monoaural de alta calidad (se visualiza como “HQ” en la ventana)

48kbps(MONO):

Modo de grabación monoaural de duración estándar (se visualiza como “SP” en la ventana)

8kbps(MONO):

Modo de grabación monoaural de larga duración (se visualiza como “LP” en la ventana)