# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reproducción de un archivo a una hora determinada con una alarma

Puede hacer sonar una alarma e iniciar la reproducción de un archivo seleccionado a una hora deseada. Puede hacer que el archivo se reproduzca en una fecha específica, una vez por semana o a la misma hora cada día. Puede ajustar una alarma para un archivo.

1. Seleccione el archivo que desee reproducir con una alarma.
2. Acceda al modo de ajuste de la alarma.
   1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “Alarm” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   2. Pulse – o + para seleccionar “ON” y a continuación pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Ajuste la fecha y la hora de la alarma.
   1. Pulse – o + para seleccionar “Date”, un día de la semana o “Daily” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
   2. Realice una de las siguientes operaciones.

      Cuando seleccione “Date”, ajuste el año, el mes, el día, la hora y los minutos en este orden, tal y como se describe en “Ajuste del reloj”.

      Cuando seleccione un día de la semana o “Daily”, pulse – o + para ajustar la hora y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER. Pulse – o + para ajustar los minutos y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

4. Pulse – o + para seleccionar el patrón de alarma preferido y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   “Executing...” se visualiza.

5. Pulse (parada) para salir del modo de menú.
   El proceso de configuración ha finalizado y “” (indicador de alarma) aparece en el visor.

A la hora y fecha ajustada, la grabadora IC se enciende automáticamente y se muestra “ALARM” en el visor. A partir de ahí la alarma y el archivo seleccionado se reproducirán con el patrón de alarma que se haya elegido. Cuando finaliza la reproducción, la grabadora IC se detiene automáticamente. (Si el patrón de alarma está ajustado en “Beep&Play” o “Play”, la grabadora IC se detendrá al principio del archivo seleccionado.)

#### Descripción del patrón de alarma

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de menú disponibles.

Beep&Play:

El archivo seleccionado se reproduce después de que suene la alarma.

Beep:

Solo suena la alarma.

Play:

Solo se reproduce el archivo seleccionado.

#### Nota

- Una alarma ajustada no sonará durante la grabación. La alarma empezará a ejecutarse cuando se haya parado la grabación.
- Sólo es posible ajustar una alarma para cada archivo.
- Si no se ha ajustado el reloj o no se han grabado archivos, no es posible ajustar la alarma.
- La alarma suena aunque “Beep” esté ajustado en “OFF” en el menú.
- Si llega la hora de la alarma mientras la grabadora IC está accediendo a datos, etc., la alarma puede cancelarse automáticamente.
- Si llega la hora de más de una alarma, únicamente se reproducirá el primer archivo con una alarma.
- Si divide un archivo con un ajuste de alarma, dicho ajuste de alarma se conserva únicamente en la primera parte del archivo dividido.
- Si elimina un archivo para el que ha ajustado una alarma, ésta también se cancelará.
- No es posible ajustar alarmas en archivos de podcast.
- No es posible ajustar una alarma en los archivos almacenados en una tarjeta de memoria.

#### Sugerencia

- Para cambiar el ajuste de la alarma, seleccione el archivo cuyo ajuste de alarma desee cambiar y, a continuación, realice los pasos 2 a 5.
- Para cancelar el ajuste de la alarma, siga los pasos 1 y 2. En el paso 2, seleccione “OFF” (en lugar de “ON”) y pulse PLAY/STOP・ENTER. La alarma se cancelará y el indicador de alarma desaparecerá del visor.
- Para detener la reproducción de la alarma, pulse algún botón que no sea VOL –/+ mientras suena la alarma. Si la función HOLD está activada, puede pulsar cualquier botón para detener la reproducción de la alarma.

### Tema relacionado

- Ajuste del reloj