# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Ενδεικτική λυχνία AF (στατική εικόνα)

Η ενδεικτική λυχνία ΑΕ παρέχει συμπληρωματικό φως για ευκολότερη εστίαση σε θέμα σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ΑF επιτρέπει στο προϊόν να εστιάζει εύκολα όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου στο μισό, έως ότου κλειδώσει η εστίαση.

1. MENU → (Camera Settings) → [AF Illuminator] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Auto (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Χρησιμοποιεί τη λυχνία ΑF.

Off:
  Δεν χρησιμοποιεί τη λυχνία ΑF.

#### Σημείωση

- Η εστίαση επιτυγχάνεται εφόσον το φως της λυχνίας ΑF φτάσει στο θέμα, ανεξάρτητα από το εάν το φως δεν καταφέρει να φτάσει στο κέντρο του θέματος.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [AF Illuminator] στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Σε λειτουργία ταινίας
  - Σε λειτουργία [Sweep Panorama]
  - Όταν το [Focus Mode] είναι ρυθμισμένο σε [Continuous AF]
  - Όταν το [Scene Selection] είναι ρυθμισμένο σε [Landscape], [Sports Action] ή [Night Scene].
  - Όταν έχετε συνδέσει Προσαρμογέα στηρίγματος
- Όταν το [Focus Area] είναι ρυθμισμένο σε [Wide] ή [Zone], το πλαίσιο εύρεσης του εύρους AF επισημαίνεται με μια διακεκομμένη γραμμή.
- Η λυχνία ΑF εκπέμπει ένα πολύ έντονο φως. Παρόλο που δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, μην κοιτάζετε απευθείας τη λυχνία ΑF από κοντινή απόσταση.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας