# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Release w/o Lens

Ορίζει εάν μπορεί να απελευθερωθεί ή όχι το κλείστρο χωρίς να έχει τοποθετηθεί φακός.

1. MENU → (Custom Settings) → [Release w/o Lens] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Enable (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Απελευθερώνει το κλείστρο χωρίς να έχει τοποθετηθεί φακός. Επιλέξτε [Enable] όταν συνδέετε τη συσκευή με ένα τηλεσκόπιο αστρονομίας, κ.λπ.

Disable:
Δεν απελευθερώνει το κλείστρο όταν δεν έχει τοποθετηθεί φακός.

#### Σημείωση

- Δεν μπορεί να επιτευχθεί σωστή μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε φακούς που δεν παρέχουν επαφή φακού, όπως είναι ο φακός ενός τηλεσκοπίου αστρονομίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ρυθμίστε χειροκίνητα την έκθεση ελέγχοντάς την στην εγγεγραμμένη εικόνα.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας