# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Eye-Start AF (στατική εικόνα)

Ρυθμίζει εάν θα χρησιμοποιείται ή όχι η αυτόματη εστίαση, όταν κοιτάζετε μέσω Ηλεκτρονικού Εικονοσκοπίου.

1. MENU → (Custom Settings) → [Eye-Start AF] → επιθυμητή ρύθμιση

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Η αυτόματη εστίαση ξεκινάει όταν κοιτάζετε μέσω του Ηλεκτρονικού Εικονοσκοπίου.

Off (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Η αυτόματη εστίαση δεν ξεκινάει όταν κοιτάζετε μέσω του Ηλεκτρονικού Εικονοσκοπίου.

#### Συμβουλή

- Το [Eye-Start AF] είναι διαθέσιμο όταν συνδέονται ένας φακός A-mount και ένας προσαρμογέας στηρίγματος (LA-EA2, LA-EA4) (πωλούνται χωριστά).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας