# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Αυτόματο αργό διάφραγμα (ταινία)

Ρυθμίστε το για να γίνει ή όχι αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου κατά την εγγραφή ταινιών, όταν το θέμα είναι σκοτεινό.

1. MENU → (Camera Settings) → [Auto Slow Shut.] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Χρησιμοποιεί το [Auto Slow Shutter]. Η ταχύτητα κλείστρου μειώνεται αυτόματα. Μπορείτε να μειώσετε το θόρυβο της ταινίας χρησιμοποιώντας αργή ταχύτητα κλείστρου κατά την εγγραφή σε σκοτεινές τοποθεσίες.

Off:
Δεν χρησιμοποιεί το [Auto Slow Shut.]. Η εγγεγραμμένη ταινία θα είναι σκοτεινότερη από ό,τι αν είχατε επιλέξει το [On], αλλά μπορείτε να εγγράψετε ταινίες με ομαλότερη κίνηση και λιγότερη θολότητα.

#### Σημείωση

- Το [Auto Slow Shut.] δεν λειτουργεί στις εξής περιπτώσεις:
  - Όταν το [Movie] στη λειτουργία φωτογράφισης είναι ρυθμισμένο στο [Shutter Priority] ή [Manual Exposure].
  - Όταν το [ISO] είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία άλλη πέραν της [ISO AUTO].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας