# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## AF με κλείστρο (στατική εικόνα)

Επιλέγει εάν θα γίνεται αυτόματη εστίαση όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου στο μισό. Επιλέξτε το [Off] για να ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση ξεχωριστά.

1. MENU → (Custom Settings) → [AF w/ shutter] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Η αυτόματη εστίαση λειτουργεί όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.

Off:
  Η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί ακόμα και όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.

#### Συμβουλή

- Όταν το [AF w/ shutter] είναι ρυθμισμένο στο [Off], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [AF On].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Ενεργό AF

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας