# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Αυτόματο καδράρισμα αντικειμένων (στατική εικόνα)

Όταν η συσκευή ανιχνεύει και φωτογραφίζει πρόσωπα, φωτογραφίζει θέματα από πολύ κοντά ή θέματα που παρακολουθούνται μέσω της λειτουργίας [Lock-on AF], η συσκευή ξακρίζει αυτόματα την εικόνα στην κατάλληλη σύνθεση και μετά την αποθηκεύει. Τόσο η πρωτότυπη όσο και η ξακρισμένη εικόνα, αποθηκεύονται. Η ξακρισμένη εικόνα εγγράφεται στο ίδιο μέγεθος με την πρωτότυπη εικόνα.

1. MENU → (Camera Settings) → [Auto Obj. Framing] → επιθυμητή ρύθμιση.
   - Αν ενεργοποιηθεί το ξάκρισμα ενώ χρησιμοποιείται η λειτουργία Live View Display, θα εμφανιστεί το .
   - Μετά τη λήψη, στην οθόνη Αυτόματη επισκόπηση εμφανίζεται ένα καρέ με την ξακρισμένη περιοχή.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Off (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Δεν γίνεται ξάκρισμα των εικόνων.

Auto:
  Γίνεται αυτόματα ξάκρισμα των εικόνων στην κατάλληλη σύνθεση.

#### Σημείωση

- Η ξακρισμένη εικόνα ίσως να μην έχει την βέλτιστη σύνθεση, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας