# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Peaking Level

Ενισχύει το περίγραμμα εστιασμένων ευρών χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο χρώμα σε λήψη Manual Focus ή Direct Manual Focus. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιβεβαιώσετε εύκολα την εστίαση.

1. MENU → (Custom Settings) → [Peaking Level] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

High:
  Oρίζει το επίπεδο peaking σε υψηλό.

Mid:
  Oρίζει το επίπεδο peaking σε μεσαίο.

Low:
  Oρίζει το επίπεδο peaking σε χαμηλό.

Off (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία peaking.

#### Σημείωση

- Εφόσον η φωτογραφική μηχανή καθορίζει ότι γίνεται εστίαση σε απόλυτα ευκρινείς περιοχές, το [Peaking Level] διαφέρει, ανάλογα με το θέμα και την κατάσταση υπό την οποία γίνεται η λήψη.
- Το περίγραμμα αντικειμένων εντός του εύρους εστίασης δεν τονίζεται όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με καλώδιο HDMI®.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Χειροκίνητη Εστίαση
- Άμεση χειροκίνητη εστίαση (DMF)
- Peaking Color

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας