# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Ποιότητα (στατική εικόνα)

Επιλέγει το φορμά συμπίεσης των στατικών εικόνων.

1. MENU → (Camera Settings) → [Quality] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

RAW:
File format: RAW (Πραγματοποιεί εγγραφή χρησιμοποιώντας το φορμά συμπίεσης RAW).
Δεν πραγματοποιείται ψηφιακή επεξεργασία σε αυτό το φορμά αρχείου. Επιλέξτε αυτό το φορμά για να επεξεργαστείτε εικόνες σε υπολογιστή, για επαγγελματική χρήση.

- Το μέγεθος εικόνας είναι ρυθμισμένο στο μέγιστο. Το μέγεθος εικόνας δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

RAW & JPEG:
File format: RAW (Πραγματοποιεί εγγραφή χρησιμοποιώντας το φορμά συμπίεσης RAW). Δημιουργούνται ταυτόχρονα μια εικόνα + JPEG
A RAW και μια εικόνα JPEG. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη όταν χρειάζεστε 2 αρχεία εικόνας, ένα JPEG για προβολή και ένα RAW για επεξεργασία.

Extra fine:
Φορμά αρχείου: JPEG
Η εικόνα συμπιέζεται σε φορμά JPEG και εγγράφεται με ποιότητα υψηλότερη από ό,τι αν χρησιμοποιούσατε το [Fine].

Fine (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
File format: JPEG
Η εικόνα συμπιέζεται σε φορμά JPEG κατά την εγγραφή.

Standard:
File format: JPEG
Η εικόνα συμπιέζεται σε φορμά JPEG κατά την εγγραφή. Καθώς ο λόγος συμπίεσης του [Standard] είναι υψηλότερος από εκείνον του [Fine], το μέγεθος αρχείου του [Standard] είναι μικρότερο από εκείνο του [Fine]. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει εγγραφή περισσότερων αρχείων σε 1 κάρτα μνήμης, αλλά η ποιότητά τους θα είναι χαμηλότερη.

#### Σημείωση

- Αν δεν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε τις εικόνες σε υπολογιστή, συνιστούμε να τις εγγράψετε σε φορμά JPEG.
- Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή DPOF (σειρά εκτύπωσης) σε εικόνες με φορμά RAW.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας