# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Lock-on AF (On)

Διατηρεί την εστίαση σε ένα κινούμενο θέμα αυτόματα.

1. MENU → (Camera Settings) → [Lock-on AF] → [On].
2. Ευθυγραμμίστε το πλαίσιο-στόχο με το θέμα που θα παρακολουθήσετε και πατήστε το στο κέντρο.

#### Σημείωση

- Η λειτουργία [Lock-on AF] ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Το θέμα κινείται πολύ γρήγορα.
  - Το θέμα είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο.
  - Η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και το φόντο είναι πολύ χαμηλή.
  - Είναι σκοτεινά.
  - Ο φωτισμός περιβάλλοντος αλλάζει.

#### Συμβουλή

- Αν χάσετε το θέμα, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να το ανιχνεύσει και να επαναφέρει τη λειτουργία AF με κλείδωμα όταν το θέμα επανεμφανιστεί στην οθόνη.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Lock-on AF

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας